09 Versetzarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern

- das Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

Kommentar:

Fugen:

Das Ausbilden von Bauanschluss-, Acryl- oder Silikonfugen ist in der Leistungsgruppe des jeweiligen Gewerkes beschrieben (z.B. Maler, Fliesenleger, Fenster).

Unterfangungs- und Instandsetzungsarbeiten:

Unterfangungs- und sonstige Instandsetzungsarbeiten sind in der LG 14 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- das Befestigen von Konsolen oder sonstigen Bauteilen an Wänden

- das Entfernen der Untermauerung der Zargendistanzhalter

- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste)

- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung.

Literaturhinweis (z.B):

- ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 5330 ff. Türen

09.1A + Kellerfenster, Nebenraumfenster (ACO)

Version: 2017-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Diese sind unter der in Klammer hinter dem beispielhaft angeführten Produkt angegebenen Telefonnummer erhältlich.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

09.1A 21

Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,86 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

A+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 75x50x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 75x 50 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 75x50x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 75x 50 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 75x50x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 75x 50 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 75x50x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 80x60x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 80x60x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 80x60x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 80x60x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x50x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x50x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x50x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x50x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

R+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x75x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

S+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x75x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

T+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x75x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

U+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x75x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

V+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x80x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

W+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x80x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

X+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x80x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

Y+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x80x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

09.1A 22

Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,86 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

A+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x100x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x100x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x100x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x100x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x125x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x125x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x125x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x125x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 125x100x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 125x100x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 125x100x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 125x100x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

09.1A 23

Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,74 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

A+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 75x50x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 75x50x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 75x50x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 75x50x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 80x60x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 80x60x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 80x60x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 80x60x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x50x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x50x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x50x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x50x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x75x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

R+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x75x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

S+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x75x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

T+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x75x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

U+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x80x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

V+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x80x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

W+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x80x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

X+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x80x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

Y+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x100x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

09.1A 24

Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,74 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

A+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x100x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x100x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x100x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x125x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x125x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x125x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x125x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 125x100x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 125x100x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 125x100x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 125x100x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

09.1A 25

Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, RC2, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K), durchwurfhemmend P4A DIN EN 356, Uw=1,0 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil. Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen.

A+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 75x50x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 75x50x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 75x50x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 75x50x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 80x60x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 80x60x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 80x60x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 80x60x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x50x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x50x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x50x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x50x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x75x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

R+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x75x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

S+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x75x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

T+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x75x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

U+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x100x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

V+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x100x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

W+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x100x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

X+ LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x100x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

09.1A 26

Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, hochwasserdicht (HWD), 24h wasserdicht geprüft vom ift gemäß "hochwasserbeständige Fenster und Türen (FE-07/1)", wasserdicht bis 1,0 m, hochwasserbeständig bis 1,4 m, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K) Uw=1,0 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil. Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

A+ LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 80x60x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 80x60x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 80x60x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 80x60x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x75x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x75x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x75x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x75x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x100x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+ LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x100x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+ LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x100x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+ LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x100x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

09.1A 27

Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm² Lüftungsquerschnitt, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

A+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 75x50x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 75x50x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 75x50x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 75x50x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 80x60x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 80x60x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 80x60x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 80x60x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x50x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x50x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x50x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x50x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x62,5x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x62,5x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x62,5x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x62,5x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x75x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

R+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x75x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

S+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x75x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

T+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x75x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

U+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x80x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

V+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x80x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

W+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x80x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

X+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x80x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

09.1A 28

Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm² Lüftungsquerschnitt, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

A+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x100x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x100x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x100x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x100x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

09.1A 29

Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, mit Druckausgleichsventil und Glasleiste, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

A+ LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 80x60x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 80x60x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 80x60x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 80x60x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x62,5x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x62,5x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x62,5x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x62,5x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x80x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x80x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x80x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x80x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x100x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+ LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x100x25 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+ LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x100x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+ LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x100x30 Stk

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,

z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

09.1A 30

Wärmegedämmtes Kunststoff Dreh-/Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Flügel als 4-Kammerprofil im Softline-Design incl. Griffolive, 2-fach Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

A+ NebRaFe.Kst. weiß DK-L 80x50 Stk

Nebenraumfenster DK-L 80 x 50cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ NebRaFe.Kst. weiß DK-R 80x50 Stk

Nebenraumfenster DK-R 80 x 50cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ NebRaFe.Kst. weiß DK-L 80x60 Stk

Nebenraumfenster DK-L 80 x 60cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ NebRaFe.Kst. weiß DK-R 80x60 Stk

Nebenraumfenster DK-R 80 x 60cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x50 Stk

Nebenraumfenster DK-L 100 x 50cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x50 Stk

Nebenraumfenster DK-R 100 x 50cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x60 Stk

Nebenraumfenster DK-L 100 x 60cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x60 Stk

Nebenraumfenster DK-R 100 x 60cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x80 Stk

Nebenraumfenster DK-L 100 x 80cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x80 Stk

Nebenraumfenster DK-R 100 x 80cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x100 Stk

Nebenraumfenster DK-L 100 x 100cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x100 Stk

Nebenraumfenster DK-R 100 x 100cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

09.1A 31

Wärmegedämmtes Kunststoff Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Kippflügel mit 3 Öffnungsstellungen, 5 mm-Einfachverglasung Ug = 5,6 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

A+ NebRaFe.Kst. weiß KF 80x60 Stk

Nebenraumfenster KF 80 x 60cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ NebRaFe.Kst. weiß KF 100x50 Stk

Nebenraumfenster KF 100 x 50cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ NebRaFe.Kst. weiß KF 100x60 Stk

Nebenraumfenster KF 100 x 60cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ NebRaFe.Kst. weiß KF 100x80 Stk

Nebenraumfenster KF 100 x 80cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ NebRaFe.Kst. weiß KF 100x100 Stk

Nebenraumfenster KF 100 x 100cm

z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

09.1A 32

Wärmegedämmtes Kunststoff Dreh-/Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Flügel als 4-Kammerprofil im Softline-Design incl. Griffolive, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm² Lüftungsquerschnittl, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

A+ NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 80x50 Stk

Nebenraumfenster DK-L 80 x 50cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 80x50 Stk

Nebenraumfenster DK-R 80 x 50cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 80x60 Stk

Nebenraumfenster DK-L 80 x 60cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 80x60 Stk

Nebenraumfenster DK-R 80 x 60cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x50 Stk

Nebenraumfenster DK-L 100 x 50cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x50 Stk

Nebenraumfenster DK-R 100 x 50cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x60 Stk

Nebenraumfenster DK-R 100 x 60cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x80 Stk

Nebenraumfenster DK-L 100 x 80cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x80 Stk

Nebenraumfenster DK-R 100 x 80cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x100 Stk

Nebenraumfenster DK-L 100 x 100cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x100 Stk

Nebenraumfenster DK-R 100 x 100cm

z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

09.1A 33

ACO Therm Dämmungsanschlussprofil für ACO Therm Leibungsrahmen 3.0 für Dämmstärken bis 140 oder 200mm, in 10 mm-Abschnitten anpassbar, zur Befestigung in der Aufnahme-Nut des Therm Leibungsrahmens, Farbe reinweiß, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

A+ DämmAnsProf. weiß bis 140mm 75x50 Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 140mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 75 x 50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ DämmAnsProf. weiß bis 140mm 80x60 Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 140mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x50 Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 140mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x62,5 Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 140mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x75 Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 140mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x80 Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 140mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x125 Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 140mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ DämmAnsProf. weiß bis 200mm 80x60 Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x50 Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x62,5 Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x75 Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x80 Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x100 Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+ DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x125 Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....