61 Abwasseranlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

61.BE + Bodenablauf Edelstahl

Version: 2017-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Diese sind unter der in Klammer hinter dem beispielhaft angeführten Produkt angegebenen Telefonnummer erhältlich.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

61.BE 01

Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte von 1,4 l/s (DN 70) bis 1,6 l/s (DN 100)

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Dünnbettflansch

A+ Bodenablauf 142, 1teilig, DN70, senkr., o. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414701 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Bodenablauf 142, 1teilig, DN70, senkr., m. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414744 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+ Bodenablauf 142, 1teilig, DN100, senkr., o. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414703 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+ Bodenablauf 142, 1teilig, DN100, senkr., m. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414745 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 02

Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte von 1,4 l/s (DN 70) bis 1,6 l/s (DN 100)

ohne Aufsatzstück

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Flansch

A+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senkr., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414709\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senkr., Klebflansch Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414711\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senkr., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414713\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

G+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414715\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

H+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Klebflansch Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414717\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

I+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414719\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 03

Aufsatzstück 142

Stutzendurchmesser 125 mm

mit Schlitzrost aus Edelstahl

Klasse K3

Rahmenaußenmaß 150 x 150 mm

Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Rost, der Dünnbettflansch

A+ Aufsatzstück 142, Kunststoff, lose, o. Dünnbettflansch Stk

z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414903 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Aufsatzstück 142, Kunststoff, verschraubt, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414904 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+ Aufsatzstück 142, Edelstahl, verschraubt, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414905 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+ Aufsatzstück 142, Kunststoff, lose, m. Dünnbettflansch Stk

z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414906 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+ Aufsatzstück 142, Kunststoff, verschraubt , m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414907 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+ Aufsatzstück 142, Edelstahl, verschraubt , m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414909 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 04

Aufsatz

Typ 142 FHD

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Gesamthöhe 200 mm

Stutzendurchmesser 125 mm

Tiefgezogener Rahmen

Abgerundete Ecken Radius > 3 mm

Sichtsteghinterfütterung

Maueranker

Stellfüße

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Dünnbettflansch

A+ Aufsatzstück 142, Edelstahl, o. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414732\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Aufsatzstück 142, Edelstahl, m. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414734\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 05

Verlängerung 142

aus Edelstahl,Werkstoff 1.4301

Stutzendurchmesser 125 mm

mit Abdichtring und O-Ring

Gesamthöhe 154 mm

Höhenausgleich Minimal 120 mm

Höhenausgleich Maximal 150 mm

Angegeben ist die Verlängerung, der Werkstoff, der Flansch

A+ Verlängerung 142, Edelstahl, Halterand Stk

z.B. Verlängerung 142 ArtNr.: 415234 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Verlängerung 142, Edelstahl, Klebeflansch Stk

z.B. Verlängerung 142 ArtNr.: 415236 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+ Verlängerung 142, Edelstahl, Pressdichtungsflansch Stk

z.B. Verlängerung 142 ArtNr.: 415238 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 06

Schmutzeimer 142

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser x Höhe = 142 x 25 mm

Volumen 0,3 Liter

Angegeben ist Schmutzeimer

A+ Schmutzeimer 142 Stk

z.B. Schmutzeimer 142 ArtNr.: 416902 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 07

Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte von 2,6 l/s (DN 70) bis 3,5 l/s (DN 100)

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, de Anschlussdurchmesser, die Ausrichtung, der Dünnbettflansch, die Rahmenabmessung in mm

A+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, senkr., o. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408001 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, senkr., m. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408047 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, senkr., o. Flansch, 250x250 Stk

Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408017 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, waagr., o. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408009 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, waagr., m. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408014 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, waagr., o. Flansch, 250x250 Stk

Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408025 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

G+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, senkr., o. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408003 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

H+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, senkr., m. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408099 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

I+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, senkr., o. Flansch, 250x250 Stk

Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408019 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

J+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, waagr., o. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408011 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

K+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, waagr., m. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408015 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

L+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, waagr., o. Flansch, 250x250 Stk

Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408027 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 08

Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte von 2,6 l/s (DN 70) bis 3,5 l/s (DN 100)

ohne Aufsatzstück

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, de Anschlussdurchmesser, die Lage, der Flansch

A+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408049\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Klebeflansch Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408051\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408053\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408073\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Klebeflansch Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408075\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408077\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

G+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408055\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

H+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Klebeflansch Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408057\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

I+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408059\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

J+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408079\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

K+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408081\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

L+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408083\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 09

Aufsatz

Typ 157 FHD

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Gesamthöhe 200 mm

Stutzendurchmesser 142 mm

Tiefgezogener Rahmen

Abgerundete Ecken Radius > 3 mm

Sichtsteghinterfütterung

Maueranker

Stellfüße

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Dünnbettflansch, das Rahmenaußenmaß in mm

A+ Aufsatzstück 157, Edelstahl, o. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408208\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Aufsatzstück 157, Edelstahl, o. Flansch, 250x250 Stk

Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm

z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408248\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+ Aufsatzstück 157, Edelstahl, m. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408241\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+ Aufsatzstück 157, Edelstahl, m. Flansch, 250x250 Stk

Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm

z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408245\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 10

Aufsatzstück

Typ 157 Vinyl

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Gesamthöhe 200 mm

Stutzendurchmesser 142 mm

Maueranker

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Flansch

A+ Aufsatzstück 157, Edelstahl, Klemmflansch Vinyl Stk

Rahmenaußenmaß Durchmesser 289 mm

z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408240\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 11

Verlängerung 157

aus Edelstahl,Werkstoff 1.4301

Stutzendurchmesser 142 mm

mit Abdichtring und O-Ring

Gesamthöhe 154 mm

Höhenausgleich Minimal 100 mm

Höhenausgleich Maximal 150 mm

Angegeben ist die Verlängerung, der Werkstoff, der Flansch

A+ Verlängerung 157, Edelstahl, Halterand Stk

z.B. Verlängerung 157 ArtNr.: 408229 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Verlängerung 157, Edelstahl, Klebeflansch Stk

z.B. Verlängerung 157 ArtNr.: 415242 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+ Verlängerung 157, Edelstahl, Pressdichtungsflansch Stk

z.B. Verlängerung 157 ArtNr.: 415244 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 12

Schmutzeimer 157

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser x Höhe = 159 x 26 mm

Volumen 0,3 Liter

Angegeben ist der Schmutzeimer

A+ Schmutzeimer 157 Stk

z.B. Schmutzeimer 157 ArtNr.: 416906 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 13

Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte von 4,4 l/s (DN 100) bis 5,0 l/s (DN 150)

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Dünnbettflansch

A+ Bodenablauf 218, 1teilig, DN100, senkr., o. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408005 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Bodenablauf 218, 1teilig, DN100, waagr., o. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408013 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+ Bodenablauf 218, 1teilig, DN150, senkr., o. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408007 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 14

Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte von 4,4 l/s (DN 100) bis 5,0 l/s (DN 150)

ohne Aufsatzstück

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Flansch

C+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408061\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Klebeflansch Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408063\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408065\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408085\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

G+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408087\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

H+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408089\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

I+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408067\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

J+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Klebeflansch Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408069\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

K+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408071\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 15

Aufsatz

Typ 218 FHD

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Gesamthöhe 200 mm

Stutzendurchmesser 200 mm

Tiefgezogener Rahmen

Abgerundete Ecken Radius > 3 mm

Sichtsteghinterfütterung

Maueranker

Stellfüße

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Dünnbettflansch

A+ Aufsatzstück 218, Edelstahl, o. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm

z.B. Aufsatzstück 218 ArtNr.: 408228\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Aufsatzstück 218, Edelstahl, m. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm

z.B. Aufsatzstück 218 ArtNr.: 408243\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 16

Aufsatzstück

Typ 218 Vinyl

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Gesamthöhe 200 mm

Stutzendurchmesser 200 mm

Maueranker

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Flansch

A+ Aufsatzstück 218, Edelstahl, Klemmflansch Vinyl Stk

Rahmenaußenmaß Durchmesser 350 mm

z.B. Aufsatzstück 218 ArtNr.: 408242\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 17

Verlängerung 218

aus Edelstahl,Werkstoff 1.4301

Stutzendurchmesser 200 mm

mit Abdichtring und O-Ring

Gesamthöhe 154 mm

Höhenausgleich Minimal 100 mm

Höhenausgleich Maximal 150 mm

Angegeben ist die Verlängerung, der Werkstoff, der Flansch

A+ Verlängerung 218, Edelstahl, Halterand Stk

z.B. Verlängerung 218 ArtNr.: 415246 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Verlängerung 218, Edelstahl, Klebeflansch Stk

z.B. Verlängerung 218 ArtNr.: 415248 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+ Verlängerung 218, Edelstahl, Pressdichtungsflansch Stk

z.B. Verlängerung 218 ArtNr.: 415250 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 18

Schmutzeimer 218

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser x Höhe = 222 x 26 mm

Volumen 0,7 Liter

Angegeben ist der Schmutzeimer

C+ Schmutzeimer 218 Stk

z.B. Schmutzeimer 218 ArtNr.: 416910 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 19

Maschenrost

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

elektropoliert

Rosthöhe 25 mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Maschenrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Maschenrost ArtNr.: 408090 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Maschenrost, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Maschenrost ArtNr.: 408091 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+ Maschenrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Maschenrost ArtNr.: 408095 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+ Maschenrost, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Maschenrost ArtNr.: 408096 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+ Maschenrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Maschenrost ArtNr.: 408034 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+ Maschenrost, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Maschenrost ArtNr.: 408035 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 20

Rost Quadrato

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

elektropoliert

Rosthöhe 25 mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Rost Quadrato, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Rost Quadrato ArtNr.: 408092 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Rost Quadrato, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Rost Quadrato ArtNr.: 408097 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+ Rost Quadrato, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Rost Quadrato ArtNr.: 408036 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 21

Stegrost

FHD

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

elektropoliert

abgerundete Ecken

Rosthöhe 25 mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 408093 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Stegrost, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 408020 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+ Stegrost, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. C Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 408043 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+ Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 408028 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+ Stegrost, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 408029 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+ Stegrost, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. C Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 408044 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

G+ Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 408037 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

H+ Stegrost, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 408038 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

I+ Stegrost, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. C Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 408045 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BE 22

Abdeckplatte Slot

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

elektropoliert

Rosthöhe 25 mm

Schlitz zwischen Abdeckung und Rost = 10 mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Abdeckplatte Slot, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Abdeckplatte Slot ArtNr.: 408021 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Abdeckplatte Slot, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Abdeckplatte Slot ArtNr.: 408030 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+ Abdeckplatte Slot, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Abdeckplatte Slot ArtNr.: 408039 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:....