61 Abwasseranlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

61.CA + Fettabscheider Kunststoff - Freiaufstellung

Version: 2017-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Diese sind unter der in Klammer hinter dem beispielhaft angeführten Produkt angegebenen Telefonnummer erhältlich.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

61.CA 01

LipuJet-P-OB Fettabscheideranlage nach DIN EN 1825 u. DIN 4040-100, zum Einbau in Räumen, freistehend, aus Polyethylen (Werkstoff PE-LLD), mit nachgewiesener Standsicherheit von über 25 Jahren, in ovaler Bauform ohne Trennwand mit: integriertem Schlammfang, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablass 1",geruchdichte Wartungsöffnung DN 450, mit Anschlussmöglichkeit für Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung aus fetthaltigem Abwasser, Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-414 entsprechend DIN EN 877, Zu- und Ablauf entsprechend DIN EN 877

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Schauglas

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-P-OB NS 1 Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1300 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1300 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 62 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 382 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 1 Artikelnummer 3551.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-OB NS 2 Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1300 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 70 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 510 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 2 Artikelnummer 3552.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-OB NS 3 Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1650 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 80 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 710 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 3 Artikelnummer 3553.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LipuJet-P-OB NS 4 Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2000 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 95 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 925 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 4 Artikelnummer 3554.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LipuJet-P-OB NS 5,5 Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2000 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 170 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1600 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 5,5 Artikelnummer 3555.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LipuJet-P-OB NS 7 Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2200 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 187 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1787 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 7 Artikelnummer 3557.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LipuJet-P-OB NS 8,5 Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2485 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 208 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2108 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 8,5 Artikelnummer 3558.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LipuJet-P-OB NS 10 Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2690 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 220 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2220 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 10 Artikelnummer 3560.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 02

LipuJet-P-OD Freiaufstellung, oval, mit Direktabsaugung Fettabscheideranlage nach DIN EN 1825 u. DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen (Werkstoff PE-LLD), mit nachgewiesener Standsicherheit von über 25 Jahren, ovale Bauform ohne Trennwand, mit: integriertem Schlammfang, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablass 1", geruchdichte Wartungsöffnung DN 450, Absaugeinrichtung mit Außengewinde 2 1/2" u.montierter Storz-B Kupplung, mit Anschlussmöglichkeit für Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung aus fetthaltigem Abwasser, Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-414 Zu- und Ablauf entsprechend DIN EN 877

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Schauglas, Anschlusskasten, Unterputzrahmen

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-P-OD NS 1 Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1300 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1350 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 68 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 388 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 1 Artikelnummer 3551.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-OD NS 2 Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1300 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1550 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 75 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 515 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 2 Artikelnummer 3552.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-OD NS 3 Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1650 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1550 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 85 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 715 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 3 Artikelnummer 3553.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LipuJet-P-OD NS 4 Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2000 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1550 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 100 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 930 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 4 Artikelnummer 3554.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LipuJet-P-OD NS 5,5 Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2000 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 175 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1605 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 5,5 Artikelnummer 3555.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LipuJet-P-OD NS 7 Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2200 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 193 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1793 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 7 Artikelnummer 3557.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LipuJet-P-OD NS 8,5 Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2485 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 214 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2114 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 8,5 Artikelnummer 3558.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LipuJet-P-OD NS 10 Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2690 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 226 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2226 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 10 Artikelnummer 3560.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 03

LipuJet-P-OM , Freiaufstellung, HD-Innenreinigung, Manuell, oval Fettabscheideranlage nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100, zum Einbau in Räumen, freistehend aus Polyethylen (Werkstoff PE-LLD), mit nachgewiesener Standsicherheit von über 25 Jahren, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Manuelle Bedienung der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar, -Fördermenge: 13 l/min, mit Direktabsaugungsanschluss DN 65 und Storz-B-Kupplung, mit Fülleinheit mit Kugelhahn und Druckminderer für die manuelle Wiederbefüllung (3/4"), mit Schauglas und Wischer, Grundablass 1", mit integriertem Schlammfang, ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf entsprechend DIN EN 877, geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung DN 450, mit Anschlussmöglichkeit für Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung aus fetthaltigem Abwasser, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 3,9 kW, Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-414

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-OM NS 1 rechts Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1400 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 95 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 415 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 1 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3571.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-OM NS 1 links Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1400 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 95 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 415 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 1 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3571.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-OM NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1400 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 100 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 540 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3572.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LipuJet-P-OM NS 2 links Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1400 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 100 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 540 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3572.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LipuJet-P-OM NS 3 rechts Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1750 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 120 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 750 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 3 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3573.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LipuJet-P-OM NS 3 links Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1750 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 120 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 750 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 3 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3573.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LipuJet-P-OM NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2060 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 135 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 965 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3574.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LipuJet-P-OM NS 4 links Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2060 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 135 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 965 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3574.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ LipuJet-P-OM NS 5,5 rechts Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2060 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 206 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1636 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 5,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3575.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ LipuJet-P-OM NS 5,5 links Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2060 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 206 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1636 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 5,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3575.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ LipuJet-P-OM NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2260 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 223 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1823 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3577.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ LipuJet-P-OM NS 7 links Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2260 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 223 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1823 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3577.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ LipuJet-P-OM NS 8,5 rechts Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2550 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 243 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2143 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 8,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3578.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+ LipuJet-P-OM NS 8,5 links Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2550 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 243 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2143 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 8,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3578.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+ LipuJet-P-OM NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2750 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 255 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2255 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3580.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+ LipuJet-P-OM NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2750 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 255 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2255 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3580.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 04

LipuJet-P-OMP, Freiaufstellung, HD-Innenreinigung, Entsorgungspumpe, Manuell, oval Fettabscheideranlage nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100, zum Einbau in Räumen, freistehend aus Polyethylen (Werkstoff PE-LLD), mit nachgewiesener Standsicherheit von über 25 Jahren, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Manuelle Bedienung der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 13 l/min mit Standardsteuerung mit Sammelstörmeldung, mit Freistrompumpe als Entsorgungspumpe, Motorleistung 3,0 kW/ 2850 U/min, Förderleistung 20m3/h bei 1 bar mittlerer Förderhöhe, mit Absperrschieber, mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2" nach DIN 14308, mit Fülleinheit mit Kugelhahn und Druckminderer für die manuelle Wiederbefüllung (3/4"), mit Schauglas und Wischer, Grundablass 1", mit integriertem Schlammfang, ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf entsprechend DIN EN 877, geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung DN 450, mit Anschlussmöglichkeit für Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung aus fetthaltigem Abwasser, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 6,9 kW , Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-414

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-OMP NS 1 rechts Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 177 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 497 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OMP NS 1 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3571.84.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-OMP NS 1 links Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 177 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 497 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OMP NS 1 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3571.84.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-OMP NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 182 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 622 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OMP NS 2 , Bedienungsseite rechs, Artikelnummer 3572.84.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LipuJet-P-OMP NS 2 links Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 182 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 622 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OMP NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3572.84.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LipuJet-P-OMP NS 3 rechts Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 2150 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 194 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 824 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OMP NS 3 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3573.84.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LipuJet-P-OMP NS 3 links Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 2150 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 194 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 824 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OMP NS 3 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3573.84.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LipuJet-P-OMP NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2460 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 210 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1040 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OMP NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3574.84.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LipuJet-P-OMP NS 4 links Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2460 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 210 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1040 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OMP NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3574.84.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ LipuJet-P-OMP NS 5,5 rechts Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2460 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 286 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1716 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OMP NS 5,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3575.84.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ LipuJet-P-OMP NS 5,5 links Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2460 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 286 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1716 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OMP NS 5,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3575.84.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ LipuJet-P-OMP NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2660 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 305 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1905 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OMP NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3577.84.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ LipuJet-P-OMP NS 7 links Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2660 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 305 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1905 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OMP NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3577.84.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ LipuJet-P-OMP NS 8,5 rechts Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2950 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 325 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2225 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OMP NS 8,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3578.84.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+ LipuJet-P-OMP NS 8,5 links Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2950 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 325 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2225 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OMP NS 8,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3578.84.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+ LipuJet-P-OMP NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 3150 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 337 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2337 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OMP NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3580.84.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+ LipuJet-P-OMP NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 3150 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 337 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2337 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OMP NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3580.84.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 05

LipuJet-P-OA, Freiaufstellung, HD-Innenreinigung, Automatik, oval Fettabscheideranlage nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100, zum Einbau in Räumen, freistehend aus Polyethylen (Werkstoff PE-LLD), mit nachgewiesener Standsicherheit von über 25 Jahren, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 13 l/min mit Standardsteuerung mit Sammelstörmeldung, mit Direktabsaugungsanschluss DN 65 und Storz-B-Kupplung, mit Fülleinheit mit Magnetventil und Druckminderer für die automatische Wiederbefüllung (3/4"), mit Schauglas und Wischer, Grundablass 1", mit integriertem Schlammfang, ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort, )Zu- und Ablauf entsprechend DIN EN 877, geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnungen DN 450, mit Anschlussmöglichkeit für Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung aus fetthaltigem Abwasser, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 3,9 kW, Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-414

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-OA NS 1 rechts Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1400 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 100 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 420 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 1 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3551.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-OA NS 1 links Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1400 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 100 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 420 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 1 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3551.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-OA NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1400 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 105 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 545 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3552.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LipuJet-P-OA NS 2 links Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1400 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 105 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 545 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3552.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LipuJet-P-OA NS 3 rechts Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1750 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 120 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 750 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 3 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3553.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LipuJet-P-OA NS 3 links Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1750 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 120 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 750 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 3 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3553.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LipuJet-P-OA NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2060 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 135 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 965 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3554.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LipuJet-P-OA NS 4 links Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2060 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 135 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 965 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3554.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ LipuJet-P-OA NS 5,5 rechts Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2060 mm

Breite: 1050 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 210 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1640 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 5,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3555.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ LipuJet-P-OA NS 5,5 links Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2060 mm

Breite: 1050 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 210 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1640 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 5,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3555.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ LipuJet-P-OA NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2260 mm

Breite: 1050 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 226 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1826 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3557.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ LipuJet-P-OA NS 7 links Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2260 mm

Breite: 1050 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 226 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1826 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3557.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ LipuJet-P-OA NS 8,5 rechts Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2550 mm

Breite: 1050 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 247 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2147 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 8,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3558.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+ LipuJet-P-OA NS 8,5 links Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2550 mm

Breite: 1050 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 247 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2147 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 8,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3558.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+ LipuJet-P-OA NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2750 mm

Breite: 1050 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 259 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2259 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3560.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+ LipuJet-P-OA NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2750 mm

Breite: 1050 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 259 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2259 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3560.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 06

LipuJet-P-OAP, Freiaufstellung, HD-Innenreinigung, Entsorgungspumpe, Automatik, oval Fettabscheideranlage nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100, zum Einbau in Räumen, freistehend aus Polyethylen (Werkstoff PE-LLD), mit nachgewiesener Standsicherheit von über 25 Jahren, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 13 l/min mit Standardsteuerung mit Sammelstörmeldung, mit Freistrompumpe als Entsorgungspumpe, Motorleistung 3,0 kW/ 2850 U/min, Förderleistung 20m3/h bei 1 bar mittlerer Förderhöhe, mit Absperrschieber, mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2" nach DIN 14308, mit Fülleinheit mit Magnetventil und Druckminderer für die automatische Wiederbefüllung (3/4"), mit Schauglas und Wischer, Grundablass 1", mit integriertem Schlammfang, ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf entsprechend DIN EN 877, geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung DN 450, mit Anschlussmöglichkeit für Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung aus fetthaltigem Abwasser, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 6,9 kW, Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-414

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-OAP NS 1 rechts Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 177 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 497 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 1 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3551.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-OAP NS 1 links Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 177 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 497 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 1 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3551.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-OAP NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 182 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 622 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3552.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LipuJet-P-OAP NS 2 links Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 182 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 622 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3552.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LipuJet-P-OAP NS 3 rechts Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 2150 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 194 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 824 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 3 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3553.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LipuJet-P-OAP NS 3 links Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 2150 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 194 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 824 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 3 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3553.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LipuJet-P-OAP NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2460 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 210 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1040 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3554.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LipuJet-P-OAP NS 4 links Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2460 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 210 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1040 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3554.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ LipuJet-P-OAP NS 5,5 rechts Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2460 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 286 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1716 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 5,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3555.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ LipuJet-P-OAP NS 5,5 links Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2460 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 286 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1716 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 5,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3555.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ LipuJet-P-OAP NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2660 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 305 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1905 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3557.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ LipuJet-P-OAP NS 7 links Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2660 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 305 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1905 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3557.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ LipuJet-P-OAP NS 8,5 rechts Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2950 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 325 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2225 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 8,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3558.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+ LipuJet-P-OAP NS 8,5 links Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2950 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 325 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2225 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 8,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3558.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+ LipuJet-P-OAP NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 3150 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 337 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2337 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3560.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+ LipuJet-P-OAP NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 3150 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 337 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2337 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3560.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 07

LipuJet-P-OAP, Fettabscheideranlage nach EN 1825 zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, gefertigt aus Polyethylen in ovaler Bauform, mit integriertem Schlammfang, mit Spannverschlüssen geruchsdicht verschlossene Abdeckung Ø 450 mm , Zu- und Ablauf ür Anschluss an passende Rohrsysteme, Entlüftungsanschluss Ø 110 mm für Anschluss an passende Rohrsysteme, Automatisch betriebene Entsorgungspumpe mit 3,7 kW für maximale Förderhöhe von ca. 20 Metern, mit Absperrschieber, Entsorgungsanschluss Ø 75 mm und STORZ B R 2 1/2" Kupplung, Zwei automatisch betriebenen Hochdruckpumpen mit 3,9 kW und zwei Hochdrucksprühköpfen 150 bar zum Zerkleinern, Mischen und Spülen, Automatisch betriebene Fülleinheit R 3/4” über Magnetventil für Betrieb der Hochdruckpumpen und zum Wiederbefüllen des Behälters nach der Entsorgung und Reinigung, Elektroanschluss: 400 V/ 50(60) Hz/ 16 A/ 11,5 kW, Ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle der Fettschicht und ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle der Schlammhöhe

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-OAP NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1580 Liter

Fettspeicher: 630 Liter

Gesamtinhalt: 2850 Liter

Länge: 3210 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2090 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 605 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3455 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3815.85.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-OAP NS 15 links Stk

Schlammfang: 1580 Liter

Fettspeicher: 6300 Liter

Gesamtinhalt: 2850 Liter

Länge: 3210 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2090 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 605 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3455 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3815.85.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-OAP NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2070 Liter

Fettspeicher: 850 Liter

Gesamtinhalt: 3760 Liter

Länge: 3910 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2090 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 695 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4455 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3820.85.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LipuJet-P-OAP NS 20 links Stk

Schlammfang: 2070 Liter

Fettspeicher: 850 Liter

Gesamtinhalt: 3760 Liter

Länge: 3910 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2090 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 695 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4455 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3820.85.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LipuJet-P-OAP NS 25 rechts Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1070 Liter

Gesamtinhalt: 4660 Liter

Länge: 4610 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2190 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 800 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5460 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 25 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3825.85.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LipuJet-P-OAP NS 25 links Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1070 Liter

Gesamtinhalt: 4660 Liter

Länge: 4610 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2190 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 800 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5460 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 25 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3825.85.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LipuJet-P-OAP NS 30 rechts Stk

Schlammfang: 3020 Liter

Fettspeicher: 1290 Liter

Gesamtinhalt: 5550 Liter

Länge: 5310 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2190 mm

Zu- und Ablauf: DN 250

Gewicht Leer: ca. 905 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 6455 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 30 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3830.85.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LipuJet-P-OAP NS 30 links Stk

Schlammfang: 3020 Liter

Fettspeicher: 1290 Liter

Gesamtinhalt: 5550 Liter

Länge: 5310 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2190 mm

Zu- und Ablauf: DN 250

Gewicht Leer: ca. 905 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 6455 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 30 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3830.85.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 08

LipuJet-P-OAP, Fettabscheider Parallenanlage. Bestehend aus: Einem Verteilerbauwerk mit Verrohrung und zwei Absperrschiebern aus Gusseisen, Zulaufanschluss Ø 250 mm für Anschluss an Kunststoff- oder Gussrohr und zwei Fettabscheider Hydrojet OAE wie unten beschrieben:

Hydrojet OAE Fettabscheider nach EN 1825 zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, gefertigt aus Polyethylen in ovaler Bauform, mit integriertem Schlammfang, mit Spannverschlüssen geruchsdicht verschlossenen Abdeckungen Ø 450 mm, Zu- und Ablauf für Anschluss an passende Rohrsysteme, Entlüftungsanschluss Ø 110 mm für Anschluss an passende Rohrsysteme, Automatisch betriebene Entsorgungspumpe mit 3,7 kW für maximale Förderhöhe von ca. 20 Metern, mit Absperrschieber, Entsorgungsanschluss Ø 75 mm und STORZ B R 2 1/2" Kupplung Zwei automatisch betriebenen Hochdruckpumpen mit 3,9 kW und zwei Hochdrucksprühköpfen 150 bar zum Zerkleinern, Mischen und Spülen, Automatisch betriebene Fülleinheit R 3/4” über Magnetventil für Betrieb der Hochdruckpumpen und zum Wiederbefüllen des Behälters nach der Entsorgung und Reinigung, Elektroanschluss: 400 V/ 50(60) Hz/ 16 A/ 11,5 kW, Ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle der Fettschicht und ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle des Schlammhöhe, Bedienungsseite Schaltkasten und Position Schaugläser rechts oder links

Zubehör : Probenahmetopf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-P-OAP NS 40 Stk

Schlammfang: 4140 Liter

Fettspeicher: 1700 Liter

Gesamtinhalt: 7520 Liter

Aufstellfläche für beide Fettabscheider :

Länge: ca. 4763 mm

Breite: ca. 3500 mm

Höhe: ca. 2090 mm

Verteilerbauwerk Zulauf : DN 250

Fettabscheider Zu- und Ablauf : DN 200

Gewicht pro Fettabscheider Leer : ca. 800 kg

Gewicht pro Fettabscheider Gefüllt: ca. 5460 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 40 , Artikelnummer 3840.85.40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-OAP NS 50 Stk

Schlammfang: 5100 Liter

Fettspeicher: 2140 Liter

Gesamtinhalt: 9320 Liter

Aufstellfläche für beide Fettabscheider :

Länge: ca. 5463 mm

Breite: ca. 3500 mm

Höhe: ca. 2190 mm

Verteilerbauwerk Zulauf : DN 250

Fettabscheider Zu- und Ablauf : DN 200

Gewicht pro Fettabscheider Leer : ca. 695 kg

Gewicht pro Fettabscheider Gefüllt: ca. 4455 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 50 , Artikelnummer 3850.85.40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-OAP NS 60 Stk

Schlammfang: 6040 Liter

Fettspeicher: 2580 Liter

Gesamtinhalt: 11100 Liter

Aufstellfläche für beide Fettabscheider:

Länge: ca.6163 mm

Breite: ca.3500 mm

Höhe: ca..2190 mm

Verteilerbauwerk Zulauf : DN 250

Fettabscheider Zu- und Ablauf : DN 200

Gewicht pro Fettabscheider Leer : ca. 905 kg

Gewicht pro Fettabscheider Gefüllt: ca. 6455 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 60 , Artikelnummer 3860.85.40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 09

LipuJet-P-RB, Fettabscheider aus Polyethylen PE-HD, rund zum Einbau in Räumen, freistehend gemäß DIN 4040/DIN EN 1825, Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-491, mit integriertem Schlammfang , mit Grundablassmuffe 1 1/2" mit Stopfen, Segmentbauweise ,Zu- und Ablauf entsprechend DIN 19522/DIN EN 877 KML-Rohr, geruchsdichten Wartungsöffnung DN 350, mit Anschlussmöglichkeit für Wärmetauscher ACO Liputherm zur Wärmerückgewinnung aus fetthaltigem Abwasser.

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Schauglas

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-P-RB NS 2 Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1520 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 119 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 799 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RB NS 2 , Artikelnummer 3502.32.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-RB NS 4 Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1780 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 134 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1024 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RB NS 4 , Artikelnummer 3504.32.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-RB NS 7 Stk

Schlammfang: 830 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2120 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2080 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 112 kg

Gewicht Leer: ca. 301 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2521 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RB NS 7 , Artikelnummer 3507.32.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LipuJet-P-RB NS 10 Stk

Schlammfang: 1150 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2450 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2250 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 116 kg

Gewicht Leer: ca. 311 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2761 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RB NS 10 , Artikelnummer 3510.32.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LipuJet-P-RB NS 15 Stk

Schlammfang: 1950 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3610 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2400 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 357 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3967 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RB NS 15 , Artikelnummer 3515.32.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LipuJet-P-RB NS 20 Stk

Schlammfang: 2440 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2600 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 358 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4428 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RB NS 20 , Artikelnummer 3520.32.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 10

LipuJet-P-RD, Fettabscheider aus Polyethylen PE-HD, rund, Direktabsaugung, zum Einbau in Räumen, freistehend, gemäß DIN 4040/DIN EN 1825, Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-491, mit integriertem Schlammfang, mit Grundablassmuffe 1 1/2" mit Stopfen, mit Absaugeinrichtung Flanschanschluss DN 65 PN 10, Segmentbauweise, Zu- und Ablauf entsprechend DIN 19522/DIN EN 877 KML-Rohr, geruchsdichten Wartungsöffnung DN 350, mit Anschlussmöglichkeit für Wärmetauscher ACO Liputherm zur Wärmerückgewinnung aus fetthaltigem Abwasser.

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Schauglas, Anschlusskasten, Unterputzrahmen

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-P-RD NS 2 Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1520 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 123 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 803 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RD NS 2 , Artikelnummer 3502.62.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-RD NS 4 Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1780 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 139 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1029 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RD NS 4 , Artikelnummer 3504.62.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-RD NS 7 Stk

Schlammfang: 830 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2120 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2080 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 112 kg

Gewicht Leer: ca. 310 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2430 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RD NS 7 , Artikelnummer 3507.62.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LipuJet-P-RD NS 10 Stk

Schlammfang: 1150 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2450 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2250 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 116 kg

Gewicht Leer: ca. 321 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2771 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RD NS 10 , Artikelnummer 3510.62.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LipuJet-P-RD NS 15 Stk

Schlammfang: 1950 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3610 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2400 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 358 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3968 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RD NS 15 , Artikelnummer 3515.62.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LipuJet-P-RD NS 20 Stk

Schlammfang: 2440 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2600 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 360 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4430 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RD NS 20 , Artikelnummer 3520.62.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 11

LipuJet-P-RM, Fettabscheider aus Polyethylen PE-HD, manuell, rund, zum Einbau in Räumen, freistehend, gemäß DIN 4040/DIN EN 1825, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Manuelle Bedienung der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 13 l/min Standardsteuerung, mit Direktabsaugungsanschluss DN 65 und Storz-B-Kupplung, mit Fülleinheit mit Kugelhahn für die manuelle Wiederbefüllung (3/4"), mit Schauglas und Wischer, mit Grundablassmuffe 1 1/2" mit Stopfen, Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-491, mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), Zu- und Ablauf entsprechend DIN 19522/DIN EN 877 KML-Rohr, Wartungs- und Revisionsöffnung DN 350, geruchsdicht verschlossen. mit Anschlussmöglichkeit für Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung aus fetthaltigem Abwasser, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 3,9 kW

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-RM NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1520 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 156 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 836 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3502.73.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-RM NS 2 links Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1520 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 156 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 836 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3502.73.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-RM NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1780 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 172 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1062 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3504.73.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LipuJet-P-RM NS 4 links Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1780 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 172 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1062 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3504.73.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LipuJet-P-RM NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 830 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2120 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2080 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 112 kg

Gewicht Leer: ca. 344 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2464 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3507.73.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LipuJet-P-RM NS 7 links Stk

Schlammfang: 830 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2120 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2080 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 112 kg

Gewicht Leer: ca. 344 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2464 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3507.73.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LipuJet-P-RM NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1150 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2450 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2250 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 116 kg

Gewicht Leer: ca. 355 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2805 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3510.73.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LipuJet-P-RM NS 10 links Stk

Schlammfang: 1150 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2450 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2250 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 116 kg

Gewicht Leer: ca. 355 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2805 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3510.73.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ LipuJet-P-RM NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1950 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3610 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2400 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 391 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4001 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 15, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3515.73.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ LipuJet-P-RM NS 15 links Stk

Schlammfang: 1950 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3610 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2400 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 391 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4001 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3515.73.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ LipuJet-P-RM NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2440 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2600 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 392 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4462 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 20, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3520.73.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ LipuJet-P-RM NS 20 links Stk

Schlammfang: 2440 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2600 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 392 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4462 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 20, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3520.73.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 12

LipuJet-P-RMP, Fettabscheider aus Polyethylen PE-HD, manuell, rund zum Einbau in Räumen, freistehend, gemäß DIN 4040-100/DIN EN 1825, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Manuelle Bedienung der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 13 l/min Standardsteuerung, Sammelstörmeldung, mit Freistrompumpe als Entsorgungspumpe für Schlammfang und Abscheideraum, Motorleistung 3,0 kW /2850 U/min, Förderleistung 20m3/h bei 1,0 bar, mittlerer Förderhöhe, mit Absperrschieber, mit Direktabsaugungsanschluss DN 65 PN 10 Festkupplung Storz 75 B, mit Fülleinheit mit Kugelhahn für die manuelle Wiederbefüllung (3/4"), mit Schauglas und Wischer, mit Absaug- bzw. Entsorgungssumpf für eine optimale Entsorgung, mit Grundablassmuffe 1 1/2" mit Stopfen, Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-491, mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand, (optimaler Reinigungskomfort), Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), Zu- und Ablauf entsprechend DIN 19522/DIN EN 877 KML-Rohr, Wartungs- und Revisionsöffnung DN 350, geruchsdicht verschlossen. mit Anschlussmöglichkeit für Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung aus fetthaltigem Abwasser, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 6,9 kW

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-RMP NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1520 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 189 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 869 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RMP NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3502.73.81 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-RMP NS 2 links Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1520 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 189 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 869 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RMP NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3502.73.71 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-RMP NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1780 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 205 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1095 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RMP NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3504.73.81 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LipuJet-P-RMP NS 4 links Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1780 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 205 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1095 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RMP NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3504.73.71 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LipuJet-P-RMP NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 830 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2120 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2080 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 112 kg

Gewicht Leer: ca. 377 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2497 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RMP NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3507.73.81 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LipuJet-P-RMP NS 7 links Stk

Schlammfang: 830 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2120 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2080 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 112 kg

Gewicht Leer: ca. 377 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2497 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RMP NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3507.73.71 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LipuJet-P-RMP NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1150 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2450 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2250 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 116 kg

Gewicht Leer: ca. 388 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2838 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RMP NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3510.73.81 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LipuJet-P-RMP NS 10 links Stk

Schlammfang: 1150 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2450 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2250 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 116 kg

Gewicht Leer: ca. 388 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2838 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RMP NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3510.73.71 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ LipuJet-P-RMP NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1950 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3610 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2400 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 424 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4034 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RMP NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3515.73.81 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ LipuJet-P-RMP NS 15 links Stk

Schlammfang: 1950 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3610 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2400 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 424 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4034 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RMP NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3515.73.71 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ LipuJet-P-RMP NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2440 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2600 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 437 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4507 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RMP NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3520.73.81 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ LipuJet-P-RMP NS 20 links Stk

Schlammfang: 2440 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2600 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 437 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4507 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RMP NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3520.73.71 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 13

LipuJet-P-RA, Fettabscheider aus Polyethylen PE-HD, rund, Automatik, zum Einbau in Räumen, freistehend, gemäß DIN 4040/DIN EN 1825, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 13 l/min Automatiksteuerung, Sammelstörmeldung, mit Direktabsaugungsanschluss DN 65 und Storz-B-Kupplung, mit Fülleinheit mit Magnetventil für die automatische Wiederbefüllung (3/4"), mit Schauglas und Wischer, mit Grundablassmuffe 1 1/2" mit Stopfen, Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-491, mit integriertem Schlammfang , runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), Zu- und Ablauf entsprechend DIN 19522/DIN EN 877 KML-Rohr, mit Wartungs- und Revisionsöffnungen DN350, geruchsdicht verschlossen. mit Anschlussmöglichkeit für Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung aus fetthaltigem Abwasser, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 3,9 kW

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-RA NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1570 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 165 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 845 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3502.73.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-RA NS 2 links Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1570 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 165 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 845 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3502.73.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-RA NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1830 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 181 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1071 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3504.73.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LipuJet-P-RA NS 4 links Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1830 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 181 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1071 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3504.73.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LipuJet-P-RA NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 830 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2120 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2130 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 112 kg

Gewicht Leer: ca. 353 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2473 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3507.73.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LipuJet-P-RA NS 7 links Stk

Schlammfang: 830 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2120 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2130 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 112 kg

Gewicht Leer: ca. 353 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2473 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3507.73.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LipuJet-P-RA NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1150 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2450 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2300 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 116 kg

Gewicht Leer: ca. 364 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2814 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3510.73.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LipuJet-P-RA NS 10 links Stk

Schlammfang: 1150 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2450 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2300 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 116 kg

Gewicht Leer: ca. 364 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2814 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3510.73.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ LipuJet-P-RA NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1950 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3610 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2450 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 401 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4011 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3515.73.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ LipuJet-P-RA NS 15 links Stk

Schlammfang: 1950 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3610 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2450 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 401 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4011 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3515.73.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ LipuJet-P-RA NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2440 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2650 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 401 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4471 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3520.73.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ LipuJet-P-RA NS 20 links Stk

Schlammfang: 2440 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2650 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 401 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4471 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3520.73.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 14

LipuJet-P-RAP, Fettabscheider aus Polyethylen PE-HD, rund, Automatik zum Einbau in Räumen, freistehend, gemäß DIN 4040/DIN EN 1825, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 13 l/min Automatiksteuerung, Sammelstörmeldung, mit Freistrompumpe als Entsorgungspumpe für Schlammfang- und Abscheideraum, Motorleistung 3,0 kW / 2850 U/min, Förderleistung 20 m3/h bei 1,0 bar, mittlerer Förderhöhe, mit Absperrschieber, mit Grundablassmuffe 1 1/2" mit Stopfen, mit Entsorgungsanschluss DN 65 Festkupplung STORZ 75 B, mit Fülleinheit mit Magnetventil für die automatische Wiederbefüllung (3/4"), mit Schauglas und Wischer, Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-491 mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), Zu- und Ablauf entsprechend DIN 19522/DIN EN 877 KML-Rohr, mit Wartungs- und Revisionsöffnung DN 350 geruchsdicht verschlossen. mit Anschlussmöglichkeit für Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung aus fetthaltigem Abwasser Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 6,9 kW

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-RAP NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1570 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 194 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 874 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3502.73.82 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-RAP NS 2 links Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1570 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 194 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 874 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3502.73.72 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-RAP NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1830 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 210 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1100 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3504.73.82 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LipuJet-P-RAP NS 4 links Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1830 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 210 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1100 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3504.73.72 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LipuJet-P-RAP NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 830 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2120 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2130 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 112 kg

Gewicht Leer: ca. 382 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2502 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3507.73.82 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LipuJet-P-RAP NS 7 links Stk

Schlammfang: 830 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2120 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2130 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 112 kg

Gewicht Leer: ca. 382 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2502 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3507.73.72 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LipuJet-P-RAP NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1150 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2450 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2300 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 116 kg

Gewicht Leer: ca. 393 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2843 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3510.73.82 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LipuJet-P-RAP NS 10 links Stk

Schlammfang: 1150 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2450 Liter

Durchmesser: 1660 mm

Höhe: 2300 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 116 kg

Gewicht Leer: ca. 393 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2843 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3510.73.72 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ LipuJet-P-RAP NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1950 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3610 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2450 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 442 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4052 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3515.73.82 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+ LipuJet-P-RAP NS 15 links Stk

Schlammfang: 1950 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3610 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2450 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 442 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4052 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3515.73.72 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+ LipuJet-P-RAP NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2440 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2650 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 443 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4513 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3520.73.82 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+ LipuJet-P-RAP NS 20 links Stk

Schlammfang: 2440 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2650 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 443 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4513 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3520.73.72 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 15

LipuJet-P-SB, Fettabscheider aus PE, geteilte Bauweise, Fettabscheideranlage nach DIN 4040/ DIN EN 1825, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen Werkstoff PE, mit integriertem Schlammfang, Anlage bestehend aus zwei separaten Behältern mit Verbindungs- bzw. Auslaufrohr und einer Bodenplatte (Schlammfang und Abscheiderkammer). Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-461 . Zu- und Ablauf nach DIN 19560 passend für Kunststoff- und SML-Rohr, geruchsdichte Wartungsöffnung,

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit,

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-P-SB NS 2 Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 80 Liter

Gesamtinhalt: 480 Liter

Länge: 1360 mm

Breite: 700 mm

Höhe: 1360 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 75 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 555 kg

z.B. ACO LipuJet-P-SB NS 2 Artikelnummer 3802.00.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-SB NS 4 Stk

Schlammfang: 420 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 880 Liter

Länge: 2250 mm

Breite: 700 mm

Höhe: 1360 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 115 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 995 kg

z.B. ACO LipuJet-P-SB NS 4 Artikelnummer 3804.00.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 16

LipuJet-P-SD, Fettabscheider aus PE, geteilte Bauweise, mit Direktabsaugung, Fettabscheideranlage nach DIN 4040/ DIN EN 1825, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen Werkstoff PE, mit integriertem Schlammfang, Anlage bestehend aus zwei separaten Behältern mit Verbindungs- bzw. Auslaufrohr und einer Bodenplatte (Schlammfang und Abscheiderkammer), mit Direktabsaugung DN 50 und Festkupplung Storz 75 B . Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.1-461 . Zu- und Ablauf nach DIN 19560 passend für Kunststoff- und SML-Rohr, geruchsdichte Wartungsöffnung

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Anschlusskasten, Unterputzrahmen

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-P-SD NS 2 Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 80 Liter

Gesamtinhalt: 480 Liter

Länge: 1360 mm

Breite: 700 mm

Höhe: 1360 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 75 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 555 kg

z.B. ACO LipuJet-P-SD NS 2 Artikelnummer 3802.50.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2650 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 443 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4513 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3520.73.72 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-SD NS 4 Stk

Schlammfang: 420 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 880 Liter

Länge: 2250 mm

Breite: 700 mm

Höhe: 1360 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 115 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 995 kg

z.B. ACO LipuJet-P-SD NS 4 Artikelnummer 3804.50.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 17

LipuMobil-P, Fettabscheideranlage für bewegliche Spüleinrichtungen mit integriertem Schlammfang, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen aus Kunststoff Polyethylen (LLDPE) , Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.6-316, Anschlüsse entsprechend DIN 19535 - PE-Rohr, Schraubdeckel DN 350 aus Polyethylen, Lichte Weite Revisionsöffnung: 355 mm Maximaler Außendurchmesser Deckel: 385 mm

Zubehör : Absperrschieber Zulauf, Rollengestell

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuMobil-P NS 0,3 Stk

Schlammfang: 10 Liter

Fettspeicher: 9 Liter

Gesamtinhalt: 32 Liter

Länge: 585 mm

Breite: 385 mm

Höhe: 485 mm

Zu- und Ablauf: DN 50

Gewicht Leer: ca. 10 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 42 kg

z.B. ACO LipuMobil-P NS 0,3 Artikelnummer 3700.01.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 18

LipuMobil-P, Fettabscheideranlage aus Polyethylen zur freien Aufstellung Anwendungsbereich: - Mobile Imbissstände - Geschirrspülmaschine - gelegentliche Essenszubereitung Einsatzmöglichkeit nur bei: - Anschluss einer gewerblichen Spülmaschine mit einer Mindestspülzeit von 1 Min. bei der Wechselzeit von 1/2 Min. (Zykluszeit tz = 1 1/2 Min.) - Nachspülwasserverbrauch der gewerblichen Spülmaschine vs = 5 l - Neben Spülmaschine, Anschluss höchstens 1 Einrichtung zum Vorspülen des Geschirrs (kurzfristig), aus Polyethylen Werkstoff LLDPE, mit Zulauf/Ablauf, Für bewegliche Spüleinrichtungen (kein ortsfester Einbau) mit integriertem Schlammfang, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Bereichen, Deckel aus - Polyethylen - Durchmesser: 450 mm - mit Spannring, Bauaufsichtliche Zulassung: Z-54.6-456 LGA Prüfzeugnis: 7391211-01

Zubehör : Absperrschieber Zulauf

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuMobil-P NS 0,5 Stk

Schlammfang: 50 Liter

Fettspeicher: 20 Liter

Gesamtinhalt: 100 Liter

Länge: 855 mm

Breite: 500 mm

Höhe: 870 mm

Zu- und Ablauf: DN 70 / DN 100 (75mm bzw. 110mm Außendurchmesser Stutzen)

Gewicht Leer: ca. 19 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 119 kg

z.B. ACO LipuMobil-P NS 0,5 Artikelnummer 3700.02.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 20

LipuJet-P-OB Fettabscheideranlage nach EN 1825, zum Einbau in Räumen, freistehend, aus Polyethylen, in ovaler Bauform ohne Trennwand mit : integriertem Schlammfang, Absaug- u. Entsorgunsgsumpf, zwei mit Spannverschlüssen geruchsdicht verschlossenen Abdeckungen Ø 450 mm,

Zu- und Ablauf für Anschluss an passende Rohrsysteme, Entlüftungsanschluss Ø 110 mm für Anschluss an passende Rohrsysteme, ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle der Fettschicht, ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle des Schlammhöhe,

Leistungserklärung DoP: BD/G1/1009

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-OB NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1580 Liter

Fettspeicher: 630 Liter

Gesamtinhalt: 2850 Liter

Länge: 2700 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 405 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3255 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3815.35.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-OB NS 15 links Stk

Schlammfang: 1580 Liter

Fettspeicher: 630 Liter

Gesamtinhalt: 2850 Liter

Länge: 2700 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 405 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3255 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3815.35.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-OB NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2070 Liter

Fettspeicher: 850 Liter

Gesamtinhalt: 3760 Liter

Länge: 3400 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 495 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4255 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3820.35.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LipuJet-P-OB NS 20 links Stk

Schlammfang: 2070 Liter

Fettspeicher: 850 Liter

Gesamtinhalt: 3760 Liter

Länge: 3400 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 495 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4255 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3820.35.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LipuJet-P-OB NS 25 rechts Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1070 Liter

Gesamtinhalt: 4660 Liter

Länge: 4100 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 605 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5265 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 25 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3825.35.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LipuJet-P-OB NS 25 links Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1070 Liter

Gesamtinhalt: 4660 Liter

Länge: 4100 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 605 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5265 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 25 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3825.35.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LipuJet-P-OB NS 30 rechts Stk

Schlammfang: 3020 Liter

Fettspeicher: 1290 Liter

Gesamtinhalt: 5550 Liter

Länge: 4800 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 250

Gewicht Leer: ca. 700 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 6250 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 30 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3830.35.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LipuJet-P-OB NS 30 links Stk

Schlammfang: 3020 Liter

Fettspeicher: 1290 Liter

Gesamtinhalt: 5550 Liter

Länge: 4800 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 250

Gewicht Leer: ca. 700 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 6250 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 30 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3830.35.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 21

LipuJet-P-OD Fettabscheideranlage nach EN 1825,mit Direktabsaugung, zum Einbau in Räumen, freistehend, aus Polyethylen, in ovaler Bauform ohne Trennwand mit : integriertem Schlammfang, Absaug- u. Entsorgunsgsumpf, zwei mit Spannverschlüssen geruchsdicht verschlossenen Abdeckungen Ø 450 mm,

Zu- und Ablauf für Anschluss an passende Rohrsysteme, Entlüftungsanschluss Ø 110 mm für Anschluss an passende Rohrsysteme, Entsorgungsanschluss OD 75 mm und Kupplung STORZ B R 2 ½“, ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle der Fettschicht, ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle des Schlammhöhe,

Leistungserklärung DoP: BD/G1/1009

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Anschlusskasten, Unterputzrahmen

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-OD NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1580 Liter

Fettspeicher: 630 Liter

Gesamtinhalt: 2850 Liter

Länge: 2700 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 410 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3260 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3815.45.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-OD NS 15 links Stk

Schlammfang: 1580 Liter

Fettspeicher: 630 Liter

Gesamtinhalt: 2850 Liter

Länge: 2700 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 410 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3260 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3815.45.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-OD NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2070 Liter

Fettspeicher: 850 Liter

Gesamtinhalt: 3760 Liter

Länge: 3400 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 500 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4260 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3820.45.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LipuJet-P-OD NS 20 links Stk

Schlammfang: 2070 Liter

Fettspeicher: 850 Liter

Gesamtinhalt: 3760 Liter

Länge: 3400 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 500 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4260 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3820.45.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LipuJet-P-OD NS 25 rechts Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1070 Liter

Gesamtinhalt: 4660 Liter

Länge: 4100 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 610 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5270 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 25 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3825.45.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LipuJet-P-OD NS 25 links Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1070 Liter

Gesamtinhalt: 4660 Liter

Länge: 4100 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 610 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5270 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 25 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3825.45.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LipuJet-P-OD NS 30 rechts Stk

Schlammfang: 3020 Liter

Fettspeicher: 1290 Liter

Gesamtinhalt: 5550 Liter

Länge: 4800 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 250

Gewicht Leer: ca. 705 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 6255 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 30 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3830.45.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LipuJet-P-OD NS 30 links Stk

Schlammfang: 3020 Liter

Fettspeicher: 1290 Liter

Gesamtinhalt: 5550 Liter

Länge: 4800 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 250

Gewicht Leer: ca. 705 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 6255 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 30 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3830.45.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 22

LipuJet-P-OA Fettabscheideranlage nach EN 1825, zum Einbau in Räumen, freistehend, HD-Innenreinigung, Automatik, aus Polyethylen, in ovaler Bauform ohne Trennwand mit : integriertem Schlammfang, Absaug- u. Entsorgunsgsumpf, zwei mit Spannverschlüssen geruchsdicht verschlossenen Abdeckungen Ø 450 mm,Zu- und Ablauf für Anschluss an passende Rohrsysteme, Entlüftungsanschluss Ø 110 mm für Anschluss an passende Rohrsysteme,zwei automatisch betriebenen Hochdruckpumpen mit 3,9 kW und zwei Hochdrucksprühköpfen 150 bar zum Zerkleinern, Mischen und Spülen Automatisch betriebene Fülleinheit R ¾” über Magnetventil für Betrieb der Hochdruckpumpen und zum Wiederbefüllen des Behälters nach der Entsorgung und Reinigung Elektroanschluss: 400 V/ 50(60) Hz/ 16 A/ 7,8 kW, ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle der Fettschicht, ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle des Schlammhöhe,

Leistungserklärung DoP: BD/G1/1009

Zubehör : Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-OA NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1580 Liter

Fettspeicher: 630 Liter

Gesamtinhalt: 2850 Liter

Länge: 3210 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2090 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 425 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3275 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3815.75.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LipuJet-P-OA NS 15 links Stk

Schlammfang: 1580 Liter

Fettspeicher: 630 Liter

Gesamtinhalt: 2850 Liter

Länge: 3210 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2090 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 425 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3275 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3815.75.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ LipuJet-P-OA NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2070 Liter

Fettspeicher: 850 Liter

Gesamtinhalt: 3760 Liter

Länge: 3910 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2090 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 515 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4275 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3820.75.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ LipuJet-P-OA NS 20 links Stk

Schlammfang: 2070 Liter

Fettspeicher: 850 Liter

Gesamtinhalt: 3760 Liter

Länge: 3910 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2090 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 515 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4275 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3820.75.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ LipuJet-P-OA NS 25 rechts Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1070 Liter

Gesamtinhalt: 4660 Liter

Länge: 4610 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2190 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 620 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5280 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 25 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3825.75.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ LipuJet-P-OA NS 25 links Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1070 Liter

Gesamtinhalt: 4660 Liter

Länge: 4610 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2190 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 620 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5280 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 25 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3825.75.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ LipuJet-P-OA NS 30 rechts Stk

Schlammfang: 3020 Liter

Fettspeicher: 1290 Liter

Gesamtinhalt: 5550 Liter

Länge: 5310 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2190 mm

Zu- und Ablauf: DN 250

Gewicht Leer: ca. 725 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 6275 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 30 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3830.75.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ LipuJet-P-OA NS 30 links Stk

Schlammfang: 3020 Liter

Fettspeicher: 1290 Liter

Gesamtinhalt: 5550 Liter

Länge: 5310 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2190 mm

Zu- und Ablauf: DN 250

Gewicht Leer: ca. 725 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 6275 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 30 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3830.75.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 23

Lipator-P-RM Frischfettabscheideranlage aus Polyethylen PE-HD, zum Einbau in Räumen, freistehend, gemäß DIN EN 1825-1, mit integriertem Schlammfang Fett- und Schlammsammelraum konisch ausgebildet (Fett und Schlamm sammelt sich auf engstem Raum) Anschlussstutzen für bauseitige Zu- und Ablaufleitung Fett- und Schlammabzug (manuell): Anschlusskupplung (Saugkupplung mit Schlauchtülle OD 50 mm) für bauseitige Anschlussleitung DN 50 Manueller Kugelhahn DN 50 Transparentes Rohr für Sichtkontrolle Sammelbehälter ), Lüftungsbrücke: Verbindung von Zu- und Ablaufgarnitur Elektrischer Heizstab (Rohrheizkörper) zur Homogenisierung der Fettschicht Steuerung für Heizstab: 3 m Anschlusskabel mit Schuko-stecker Leistung 1,5 kW Stromversorgung 230 V/50 Hz Absicherung 16 A Schutzart IP 54

Zubehör : Grobfang, Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Wechselfass

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ Lipator-P-RM NS 4 Stk

Gesamtinhalt: 570 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1055 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 1500 x 1270 mm

Höhe: 1830 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1270 x 860 mm

schwerstes Einzelteil : 80 kg

Gewicht Leer: ca. 150 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 720 kg

z.B. ACO Lipator-P-RM NS 4 , Artikelnummer 3574.40.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Lipator-P-RM NS 10 Stk

Gesamtinhalt: 1570 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1525 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 1990 x 1530 mm

Höhe: 2210 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1660 x 660 mm

schwerstes Einzelteil : 120 kg

Gewicht Leer: ca. 280 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1850 kg

z.B. ACO Lipator-P-RM NS 10 , Artikelnummer 3580.40.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ Lipator-P-RM NS 20 Stk

Gesamtinhalt: 2250 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1775 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 2240 x 1910 mm

Höhe: 2320 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1920 x 700 mm

schwerstes Einzelteil : 160 kg

Gewicht Leer: ca. 340 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2590 kg

z.B. ACO Lipator-P-RM NS 20 , Artikelnummer 3590.40.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ Lipator-P-RM NS 25 Stk

Gesamtinhalt: 2500 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1775 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 2240 x 1910 mm

Höhe: 2420 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1920 x 700 mm

schwerstes Einzelteil : 160 kg

Gewicht Leer: ca. 370 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2870 kg

z.B. ACO Lipator-P-RM NS 25 , Artikelnummer 3595.40.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

61.CA 24

Lipator-P-RA Frischfettabscheideranlage aus Polyethylen PE-HD, zum Einbau in Räumen, freistehend, gemäß DIN EN 1825-1, mit integriertem Schlammfang Fett- und Schlammsammelraum konisch ausgebildet (Fett und Schlamm sammelt sich auf engstem Raum) Anlage geruchdicht gekapselt Anschlussmuffe bzw. -stutzen für bauseitige Zu- und Ablaufleitung Lüftungsbrücke: Verbindung von Zu- und Ablaufgarnitur Fülleinheit mit Magnetventil und Druckminderer zur Erstbefüllung und zum automatischen Ausgleich des Abzugsvolumens mit Frischwasser Krählwerk: langsam laufendes Rührwerk mit Abstreifern im oberen Konus (zur Verhinderung von Fettansatz) Elektrischer Heizstab (Rohrheizkörper) zur Homogenisierung der Fettschicht Fettsonde zur Bestimmung der max. Fettschicht Fett- und Schlammabzug (automatisch): Pneumatischer Kugelhahn Transparentes Rohr für Sichtkontrolle Abzugsschlauch Sammelbehälter 60 l mit Füllstandsgrenzschalter zur Bestimmung des max. Füllstands und Sammelbehälter Entlüftung, Kompressor zur Luftversorgung der pneumatischen Kugelhähne Steuerung für Krählwerk, Heizstab, Fülleinheit, Fettsonde, Füllstandsonden, Fett- und Schlammabzug: 3 m Anschlusskabel mit Schukostecker Leistung 2,85 kW Stromversorgung 230 V/50 Hz Absicherung 16 A Schutzart IP 54

Zubehör : Grobfang, Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Wechselfass

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ Lipator-P-RA NS 4 Stk

Gesamtinhalt: 570 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1060 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 1950 x 1350 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1270 x 860 mm

schwerstes Einzelteil : 80 kg

Gewicht Leer: ca. 240 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 810 kg

z.B. ACO Lipator-P-RA NS 4 , Artikelnummer 3574.70.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Lipator-P-RA NS 10 Stk

Gesamtinhalt: 1570 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1530 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 2478 x 1850 mm

Höhe: 2320 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1660 x 660 mm

schwerstes Einzelteil : 120 kg

Gewicht Leer: ca. 380 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1950 kg

z.B. ACO Lipator-P-RA NS 10 , Artikelnummer 3580.70.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ Lipator-P-RA NS 20 Stk

Gesamtinhalt: 2250 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1780 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 2750 x 2050 mm

Höhe: 2560 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1920 x 700 mm

schwerstes Einzelteil : 160 kg

Gewicht Leer: ca. 440 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2690 kg

z.B. ACO Lipator-P-RA NS 20 , Artikelnummer 3590.70.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ Lipator-P-RA NS 25 Stk

Gesamtinhalt: 2500 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1780 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 2750 x 2050 mm

Höhe: 2660 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1920 x 700 mm

schwerstes Einzelteil : 160 kg

Gewicht Leer: ca. 470 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2970 kg

z.B. ACO Lipator-P-RA NS 25 , Artikelnummer 3595.70.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....